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Златопіль 2024 р.


	№
	Ключові енергетичні показники
	Одиниця вимірювання
	Значення

	 
	Рік застосування показників
	 
	2021

	 
	Найменування області
	 
	Харківська

	 
	Найменування територіальної громади
	 
	Златопільська МТГ

	 
	Характер рельєфу (вказати: рівнинний, горбистий, гірський)
	-
	 

	 
	Чисельність населення
	осіб
	29 946

	 
	Кількість домогосподарств
	од.
	3 012

	1
	Загальні дані
	 
	 

	1.1
	Питома кількість штатних одиниць структурного підрозділу енергоменеджменту (енергоменеджерів) на 10 000 населення
	‱
	0,3

	1.2
	Відношення витрат з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв до фактичних поточних видатків місцевого бюджету, всього, у тому числі:
	%
	10,97%

	 
	оплата теплопостачання
	%
	7,50%

	 
	оплата водопостачання та водовідведення
	%
	0,42%

	 
	оплата електроенергії
	%
	2,08%

	 
	оплата природного газу
	%
	0,11%

	 
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
	%
	0,37%

	 
	оплата енергосервісу
	%
	0,49%

	1.3
	Загальне кінцеве споживання енергії на особу
	кВт⋅год/ос.
	5 829

	1.4
	Частка відновлювальної енергії в загальному кінцевому споживанні енергії
	%
	1%

	2
	Громадські будівлі
	 
	 

	2.1
	Структура громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету (за загальною площею), всього, у тому числі:
	%
	100%

	 
	будівлі закладів дошкільної освіти
	%
	18%

	 
	будівлі закладів освіти
	%
	43%

	 
	будівлі закладів охорони здоров’я
	%
	15%

	 
	будівлі закладів соціального захисту населення
	%
	3%

	 
	будівлі закладів культури
	%
	12%

	 
	будівлі закладів спорту
	%
	2%

	 
	будівлі інших бюджетних установ
	%
	8%

	2.2
	Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, включених до системи енергетичного моніторингу (за загальною площею)
	%
	93%

	2.3
	Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, включених до системи автоматизованого збору інформації про споживання енергії (за загальною площею)
	%
	93%

	2.4
	Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають дійсний енергетичний сертифікат (за загальною площею)
	%
	42%

	2.5
	Частка термомодернізованих громадських будівель (за загальною площею)
	%
	29%

	2.6
	Частка громадських будівель з близьким до нульового рівня енергоспоживанням (за загальною площею)
	%
	0%

	2.7
	Питоме фактичне енергоспоживання при опаленні громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі:
	кВт⋅год/м³
	28,3

	 
	будівлі закладів дошкільної освіти
	кВт⋅год/м³
	33,9

	 
	будівлі закладів освіти
	кВт⋅год/м³
	21,5

	 
	будівлі закладів охорони здоров’я
	кВт⋅год/м³
	48,8

	 
	будівлі закладів соціального захисту населення
	кВт⋅год/м³
	156,7

	 
	будівлі закладів культури
	кВт⋅год/м³
	17,2

	 
	будівлі закладів спорту
	кВт⋅год/м³
	9,1

	 
	будівлі інших бюджетних установ
	кВт⋅год/м³
	17,7

	2.8
	Питоме фактичне споживання електроенергії в громадських будівлях, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі:
	кВт⋅год/м²
	17,0

	 
	будівлі закладів дошкільної освіти
	кВт⋅год/м²
	22,0

	 
	будівлі закладів освіти
	кВт⋅год/м²
	10,9

	 
	будівлі закладів охорони здоров’я
	кВт⋅год/м²
	45,1

	 
	будівлі закладів соціального захисту населення
	кВт⋅год/м²
	12,8

	 
	будівлі закладів культури
	кВт⋅год/м²
	5,8

	 
	будівлі закладів спорту
	кВт⋅год/м²
	16,1

	 
	будівлі інших бюджетних установ
	кВт⋅год/м²
	4,9

	3
	Житлові будівлі
	 
	 

	3.1
	Частка домогосподарств у багатоквартирних будинках
	%
	-

	3.2
	Структура житлових будівель (за загальною площею), всього, у тому числі:
	%
	-

	 
	приватні будинки
	%
	16,03%

	 
	будівлі одноквартирні
	%
	0,03%

	 
	будівлі двоквартирні
	%
	0,05%

	 
	будівлі багатоквартирні
	%
	81,88%

	 
	будівлі для колективного проживання
	%
	2,02%

	3.3
	Питоме фактичне енергоспоживання на опалення житлових будівель, всього, у тому числі:
	кВт⋅год/м²
	114,7

	 
	будівлі одноквартирні
	кВт⋅год/м²
	-

	 
	будівлі двоквартирні
	кВт⋅год/м²
	-

	 
	будівлі багатоквартирні
	кВт⋅год/м²
	113,7

	 
	будівлі для колективного проживання
	кВт⋅год/м²
	97,1

	3.4
	Питоме фактичне споживання електроенергії в житлових будівлях, всього, у тому числі:
	кВт⋅год/м²
	31,4

	 
	будівлі одноквартирні
	кВт⋅год/м²
	-

	 
	будівлі двоквартирні
	кВт⋅год/м²
	-

	 
	будівлі багатоквартирні
	кВт⋅год/м²
	-

	 
	будівлі для колективного проживання
	кВт⋅год/м²
	-

	3.5
	Частка житлових будівель з близьким до нульового рівня енергоспоживанням (за загальною площею)
	%
	0

	4
	Зовнішнє освітлення
	 
	 

	4.1
	Структура системи зовнішнього освітлення (за кількістю світлоточок), всього, у тому числі:
	%
	100,00%

	 
	на дорогах поза меж населених пунктів
	%
	0,00%

	 
	на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів
	%
	100,00%

	 
	в паркових зонах
	%
	0,00%

	 
	в інших зонах, ділянках, територіях
	%
	0,00%

	4.2
	Частка непрацюючих світлоточок, всього, у тому числі:
	%
	0,00%

	 
	на дорогах поза меж населених пунктів
	%
	0,00%

	 
	на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів
	%
	0,00%

	 
	в паркових зонах
	%
	0,00%

	 
	в інших зонах, ділянках, територіях
	%
	0,00%

	4.3
	Питома електрична потужність однієї працюючої світлоточки, всього, у тому числі:
	Вт/од.
	36

	 
	на дорогах поза меж населених пунктів
	Вт/од.
	-

	 
	на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів
	Вт/од.
	36

	 
	в паркових зонах
	Вт/од.
	-

	 
	в інших зонах, ділянках, територіях
	Вт/од.
	-

	4.4
	Питоме річне споживання електричної енергії на роботу однієї працюючої світлоточки, всього, у тому числі:
	кВт⋅год/од.
	137,9

	 
	на дорогах поза меж населених пунктів
	кВт⋅год/од.
	-

	 
	на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів
	кВт⋅год/од.
	-

	 
	в паркових зонах
	кВт⋅год/од.
	-

	 
	в інших зонах, ділянках, територіях
	кВт⋅год/од.
	-

	4.5
	Частка світлоточок оснащених світлодіодними джерелами світла (за загальною кількістю працюючих і непрацюючих світлоточок)
	%
	100,00%

	5
	Сфера теплопостачання
	 
	 

	5.1
	Частка централізованого теплопостачання (за опалюваною площею будівель)
	%
	81,82%

	5.2
	Частка домогосподарств, приєднаних до систем централізованого теплопостачання
	%
	-

	5.3
	Частка теплової енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії в системах централізованого теплопостачання
	%
	2,11%

	5.4
	Частка теплової енергії, виробленої з використанням скидної теплової енергії в системах централізованого теплопостачання
	%
	-

	5.5
	Частка теплової енергії, виробленої в результаті комбінованого виробництва теплової та електричної енергії в системах централізованого теплопостачання
	%
	-

	5.6
	Питомі витрати умовного палива на виробництво теплової енергії
	кг у.п./Гкал
	155,170

	5.7
	Питомі витрати електроенергії при виробництві теплової енергії
	кВт·год/Гкал
	18,0

	5.8
	Питомі витрати електроенергії на транспортування теплової енергії
	кВт·год/Гкал
	0,099

	5.9
	Частка втрати теплової енергії в теплових мережах
	%
	12,42%

	5.10
	Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених індивідуальними тепловими пунктами
	%
	0,00%

	5.11
	Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку теплової енергії
	%
	71,91%

	5.12
	Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку послуги з постачання гарячої води
	%
	-

	5.13
	Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами розподільного обліку теплової енергії
	%
	0,00%

	5.14
	Частка громадських будівель, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених індивідуальними тепловими пунктами
	%
	24,14%

	5.15
	Частка громадських будівель, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку теплової енергії
	%
	85,29%

	6
	Сфера водопостачання і водовідведення
	 
	 

	6.1
	Структура системи питного водопостачання (за чисельністю населення), всього, у тому числі:
	%
	100,00%

	 
	централізованого
	%
	87,39%

	 
	нецентралізованого
	%
	12,61%

	6.2
	Питоме споживання електричної енергії на функціонування системи централізованого водопостачання, всього, у тому числі:
	кВт⋅год/м³
	1,49

	 
	на виробництво (забір і фільтрацію) води
	кВт⋅год/м³
	0,90

	 
	на транспортування води
	кВт⋅год/м³
	0,88

	6.3
	Лінійний коефіцієнт втрат води
	тис. м³/км
	2,56

	6.4
	Частка виробничих витрат води
	%
	28,41%

	6.5
	Частка втрат води в мережах централізованого водопостачання
	%
	84,76%

	6.6
	Структура системи водовідведення (за чисельністю населення), всього, у тому числі:
	%
	100,00%

	 
	централізованого
	%
	77,63%

	 
	нецентралізованого
	%
	22,37%

	6.7
	Питоме споживання електричної енергії на функціонування системи централізованого водовідведення, всього, у тому числі:
	кВт⋅год/м³
	2,65

	 
	на збирання та транспортування стічних вод
	кВт⋅год/м³
	0,36

	 
	на очищення та скидання стічних вод
	кВт⋅год/м³
	2,29

	6.8
	Частка утилізації осадів стічних вод (за об’ємом в абсолютно сухій речовині)
	%
	-

	6.9
	Питомий обсяг виробництва теплової енергії на одиницю об’єму (в абсолютно сухій речовині) осадів стічних вод
	кВт⋅год/м³
	-

	6.10
	Питомий обсяг виробництва електричної енергії на одиницю об’єму осадів стічних вод в абсолютно сухій речовині
	кВт⋅год/м³
	-

	7
	Сфера управління побутовими відходами
	 
	 

	7.1
	Частка населення, охоплена послугами з вивезення побутових відходів
	%
	86,82%

	7.2
	Частка роздільно зібраних побутових відходів (за вагою від зібраних відходів)
	%
	-

	7.3
	Частка рецикльованих (перероблених) побутових відходів (за вагою від зібраних відходів)
	%
	-

	7.4
	Частка перероблених та утилізованих відходів, всього, у тому числі:
	%
	-

	 
	спалено (термічно оброблено)
	%
	-

	 
	потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні лінії
	%
	-

	7.5
	Частка відновлених побутових відходів (за вагою від зібраних відходів), всього, у тому числі:
	%
	-

	 
	з виробництвом теплової та/або електричної енергії
	%
	-

	 
	з виробництвом біогазу
	%
	-

	7.6
	Питомий обсяг виробництва теплової енергії на одиницю ваги термічно оброблених відходів
	МДж/т
	-

	7.7
	Питомий обсяг спалювання природного газу на одиницю ваги термічно оброблених відходів
	МДж/т
	-

	7.8
	Питомий обсяг виробництва електричної енергії на одиницю ваги термічно оброблених відходів
	МДж/т
	-

	8
	Громадський транспорт
	 
	 

	8.1
	Питоме споживання енергії громадським транспортом на душу населення
	МДж/ос.
	-

	8.2
	Питоме споживання енергії громадським транспортом на одиницю пасажирообігу
	кДж/(тис. пас⋅км)
	-

	8.3
	Частка пасажирообігу громадського нерейкового транспорту, всього, у тому числі:
	%
	-

	 
	тролейбуси
	%
	-

	 
	електроавтобуси
	%
	-

	 
	автобуси
	%
	-

	8.4
	Питоме споживання енергії громадським нерейковим транспортом, всього, у тому числі:
	кДж/(тис. пас⋅км)
	-

	 
	тролейбуси
	кДж/(тис. пас⋅км)
	-

	 
	електроавтобуси
	кДж/(тис. пас⋅км)
	-

	 
	автобуси
	кДж/(тис. пас⋅км)
	-

	8.5
	Частка пасажирообігу громадського рейкового транспорту, всього, у тому числі:
	%
	-

	 
	метрополітен
	%
	-

	 
	трамваї
	%
	-

	 
	інший електричний рейковий транспорт
	%
	-

	 
	інший неелектричний рейковий транспорт
	%
	-

	8.6
	Питоме споживання енергії громадським рейковим транспортом, всього, у тому числі:
	МДж/(пас⋅км)
	-

	 
	метрополітен
	МДж/(пас⋅км)
	-

	 
	трамваї
	МДж/(пас⋅км)
	-

	 
	інший електричний рейковий транспорт
	МДж/(пас⋅км)
	-

	 
	інший неелектричний рейковий транспорт
	МДж/(пас⋅км)
	-
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